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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT


	LE PORTEUR 

	· IVECO Eurocargo 4x4 ML 100 E 21 WRS

· P.T.C. de 10 tonnes,

· Puissance 210 CV,

· Empattement de 3,69 m.

· Boîte de vitesses 6 rapports,

· Rapport de pont de 4,84,

· Pneumatiques 365/80 R 20,

· Consommation carburant : 23 l./100 km,

· Capacité carbutrant : 550 l. en 2 réservoirs,

· Climatisation cabine.
	 


	LA CELLULE

	J'ai réalisé moi-même l'ensemble des aménagements intérieurs (installation fenêtres, porte, électricité, eau, chauffage, mobilier, etc) et extérieurs (bas de caisse, coffres, rack moto-roue de secours, cage pare-branches, etc) ce qui a nécessité environ 1 500 heures de travail.

	Carrosserie : 

· 


Cellule en panneaux sandwich: polyester, bois, mousse de polyuréthane, bois, polyester d'une épaisseur totale de 6 cm fabriquée par la carrosserie SERIN à ALBAN (81)

· L'ensemble est monté sur un contre-châssis métallique type échelle, lui-même fixé au châssis du porteur par un système trois points (2 silent-blocs avant, un palier articulé arrière).

· Dimensions intérieures : longueur 5,35 m x largeur 2,26 m x hauteur 1,95 m.

 

	AMENAGEMENT INTERIEUR:

	Ouvertures :

· 
Cinq fenêtres à projection en aluminium à rupture de pont thermique avec double vitrage dont verre extérieur anti-effraction et valve de dépressurisation.

· Porte fermière avec la partie haute à projection et la partie basse à ouverture latérale, en aluminium à rupture de pont thermique.

· Trois lanternaux transparents Mini-Heki sur la dînette, la cuisine et la salle-de-bains.

· A l'arrière entre les deux lits jumeaux, un panneau de pont en aluminium (type nautisme) à ouverture totale pour accès sur le toit.

· De chaque côté du véhicule, à l'arrière, deux portillons latéraux pour accès à la soute.

Eau :

· 400 l. d'eau hors gel dans deux réservoirs séparés de 200 l. chacun placés sous les lits,

· Réservoir d'eaux usées de 70 l. sous le châssis,

· Filtre « Filopur » pour l'eau de consommation,

· Chauffe-eau de 25 l. fonctionnant en 220 V, par la chaudière à circulation d'eau chaude et par récupération des calories du moteur du porteur.

Electricité :

· 
2 x 2 batteries en 12 V totalisant 550 A chargées par un second alternateur 12 V spécial recharge batterie stationnaire, monté sur le porteur (ce dernier étant en 24 V) et par des panneaux solaires d'une puissance de 265 W et une éolienne de 300 W en puissance maxi.

· Un transfo-chargeur de 25 A à découpage permet également d'alimenter les batteries lorsque l'on est raccordé au secteur.

· Un groupe électrogène de 5 kW fournissant du 220 V pour le chargeur de batteries, la plaque de cuisson vitrocéramique, le four électrique et le chauffe-eau.

Cuisine :

· 
Une plaque de cuisson vitrocéramique en 220 V,

· Une plaque de cuisson vitrocéramique fonctionnant au carburant moteur,

· Un réfrigérateur à compression de 160 l. avec compartiment congélateur,

· Un mini-four de 28 litres qui fonctionne en 220 V,

· Un évier et un égouttoir ronds en inox avec un mitigeur à douchette.

Couchages :

· 
A l'arrière, deux lits jumeaux de 85 x 185 cm, chacun disposant d'une fenêtre à projection et d'une moustiquaire sur rail aluminium.

· A l'avant la dinette peut se transformer en couchage de 185 x 100 cm.

 

 

 

 

Cabinet de toilette :

· 
Ses dimensions sont : 115 cm de long x 85 cm de large.

· Il est équipé : 

· d'un bac à douche avec mitigeur thermostatique fermé par un rideau sur rail aluminium,

· d'un lavabo rond en inox avec mitigeur,

· d'un WC à cassette Thetford
 

Chauffage :

· 
Par radiateurs en aluminium alimentés par une chaudière à circulation d'eau chaude logée dans un coffre sous le châssis,

· Assure également la production d'eau chaude sanitaire et le préchauffage du moteur du porteur par le biais d'un échangeur thermique

	AMENAGEMENT EXTERIEUR

	· 
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Trois coffres de grande capacité sous le châssis,

· A l'arrière : un rack moto et roue de secours,

· Galerie pare branches en tube inox de 35 mm de diamètre,

· Un store extérieur à mi-hauteur au-dessous des fenêtres,

· Dans un des coffres extérieurs à droite sous le store une plaque de cuisson deux feux à gaz,

· Un marchepied amovible et pliable de 5 marches pour rentrer dans la cellule. En roulant, il se range sur le rack moto à l'arrière. 

	EQUIPEMENTS DIVERS

	· 
plaques de désensablage,

· deux coussins de levage gonflables,

· un klaxon puissant,

· tunnel de passage isolé entre cellule et cabine porteur avec volet roulant,

· climatisation route dans la cellule,

· chaînes à neige,

· grande soute sur toute la largeur à l'arrière avec éclairage par deux tubes fluo, et àccès depuis la cellule par une grande ouverture,

· 20 points lumineux à l'intérieur de la cellule

· Coussins de levage
· Chaines à neige
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