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=3 Fl& 246 / Sorento 2.5 CRON/ Sorento / 2.5 /707 kW /0542000 - /

Commande moteur / CRAEDC 15C-7 / Matice de recherche des défauts SIS

Sonde de température du carburant

Résistance/tension a 0 °C:
5,7...5,9 kOhm Valeur réelle: % kohm
3,4...3,6 V Valeur réelle: | V

Résistance/tension a 20 °C:
2,4...2,6 kOhm Valeur réelle: <« | kOhm
2,4...2,6 V Valeur réelle: | V

Résistance/tension a B0 °C:
850...870 Ohm Valeur réelle: <% | Ohm
1,2...1,4 v Valeur réelle: 7| V

Résistance/tension a 80 °C:
220...240 Ohm Valeur réelle: <% Ohm
0,6...0,7 Vv Valeur réelle: | V

Bemarque

Vous trouverez les valeurs intermédiaires
dans la courbe caractéristique (voir
illustration) .
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