1 rectangle de 75 x 210
Guide à 7 mm et 3,5 mm pour le rayon interne[image: ]
4 arc de cercles


On efface le superflu
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Fonction push pull avec la longueur exacte de ton longeron de châssis ex : 7000 mm
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Que tu peux rentrer manuellement en bas à droite et cela pour toutes les fonctions
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Et voilà le longeron
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Fonction move (déplacer) + CTRL en ayant pris soin de sélectionner le longeron complet fait une copie que l’on place à la bonne distance selon l’axe rouge (dans mon cas)
[image: ]
Une rotation suivant l’axe rouge (sélection de l’objet et clic droit )
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[bookmark: _GoBack]Et voilà la base du châssis (2 minutes)….
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